BEKO Yazarkasa Entegrasyonu
1-Servisten entegrasyon kablosu alınmalı ve  Yazarkasa entegrasyon portu açılmalı.
2-Usb kablo bir ucu Pc usbye diğer ucu RS232 ye bağlanmalıdır.
3-Yazarkasa Usb portu sanal Com port oluşturacaktır. COM1 ..COM9 aralığında port açacaktır.
4-Yazarkasa da yazılım güncellemesi yapılmalıdır.
5- Kasa üzerinde Kdv 0-1-10-20 olarak sırasıyla kdv oluşturmalıyız.
6-Kısım 1..4 aralığı Kdv gruplarına eşlenmelidir. İsim olarak 0 KDV -1 KDV - 10 KDV -20 KDV isimli departman 1-4 aralığında oluşturalım.
5-Ftpden YAZARKASA altında Beko300 dosyaları indirip SBSNET altına açmalıyız.
6-c:\SBSNET\Beko_OKC\ayar.ini dosyasında ATXXXX li yazarkasa seri no girelim. COMPort (Örnek : COM4) kaydedelim.
7-C:\SBSNET\Beko_OKC altında SBSBEKO.EXE dosyası yönetici olarak ayarlayalım.
8-C:\SBSNET\Beko_OKC\BEKO_Baglanti_Resimler altında 1.resimdeki saat yanında Pc resmi varsa entegrasyon portu açılmıştır.Yoksa yetkili servisten port açmasını isteyin.
9-Port açık SBSBeko.exe çalıştırarak baglantı kurulduysa 2.resimdeki Pc resmi içinde onaylama tik'i gelecektir. 3.resimdeki gibi bağlantı ve kasiyer girişi görülecektir.
10-Sbsnet-Genel-Yazarkasa işlemlerinden Beko için At...no-Comport-kullanııcı ve şifresi girilmeli.(Resimlerde örnek ayar var.)
11-SBSBEKO.exe dosyası arka planda çalışmak zorundadır kapatılırsa  yazarkasaya bilgi gönderilemez.
12- SBSBEKO arka planda çalışır ama bir kaç defa baglantıyı test eder ve baglanamazsa Yazarkasayı kapatıp yeniden açmalı, gerekirse Pc de restart edilmelidir.

13-Okc ye gönderilen satışlar C:\SBSNET\Beko_OKC\sbs altında saklanır, Okcden onaylanan satışlar C:\SBSNET\Beko_OKC\sbs\onay altında toplanır.
14- C:\SBSNET\Beko_OKC\sbs altında kuyruk tmp dosyaları vardır, arada silmek iyidir, Not:Yazıcı kuyruğu gibi bekleyen olmasın.
15-Kuyrukta bekleyen fazla dosya varsa mscvrt...dll hatası verebilir, kuyruğu temizleyin.

Not: Baglantı olmazsa https://developer.tokeninc.com/token-developer-portal-1/x-platform/token-x-connect-wire/hizli-baslangic
adresinden token yükle .
Ayrıca ÖKC'de Menü -> Ayarlar -> Harici Cihaz Modu seçeneğinde GMP3'e tıklanır ve sonrasında
Gmp3 ve  TOKENX CONNECT seçilirek test edilir..
